บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
------------------------------------------

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 2566

เหตุผล
[bookmark: _GoBack]	โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนที่ต้นทาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางน้ำ ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่แหล่งระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพน้ำ การควบคุมมลพิษจากน้ำเสียและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งระบายน้ำ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย หรือการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามความในมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้   




















ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
---------------------------------------------------
	โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔        แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา    โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา และนายอำเภอห้วยราช จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566”
	ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้ออกไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
	ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
	“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
	“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำ อื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ
	“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้
	“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
	ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและ  ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น
	ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด					
	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ  อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
	ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ
	ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
	ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ       ตามข้อบัญญัตินี้


	ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้
	(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ
	(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
	ข้อ 11 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 10 (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่า  จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 	ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่       ในชนบท เป็นต้น
	ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสารักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่          เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566




       	 (นายแดง  อนันรัมย์)
       	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา


                     เห็นชอบ




  












ข้อกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมัน
	บอดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เชน 
		๑. บอดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต 
		๒. บอดักไขมันแบบสรางในที่ 
	การติดตั้งขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว หองน้ำ ลานซักลาง และสภาพของพื้นที่ จะทำการกอสราง 
วิธีการกอสรางบอดักไขมัน 
	๑. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
		๑.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 
			๑.๑.๑ ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 
			๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด 
			๑.๑.๓ เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 
			๑.๑.๔ วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป (ในทองตลาดมีจำหนายโดยทั่วไป) 
		๑) มีขนาดเสนผ่านศูนย์กลาง ตั้งแตขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร 
		๒) มีขนาดเสนผ่านศูนย์กลาง ตั้งแตขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร 
		๓) มีขนาดเสนผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร 
			๑.๑.๕ ทอ PVC ชั้น ๘.๕ ทอเขา ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าทอน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กวา (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)
 		๑.๒ วิธีการกอสร้าง 
				๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ำที่ออกจากแหลงน้ำเสียเขามาทอน้ำเขาบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมใหมีเสนผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กวาขนาดของวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแลวใหดำเนินการ ดังนี้ 
		๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได ใหทำการใสทรายหยาบ      กนหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ไดเลย 
		๒) กรณีดินมีความออนนุมหรือเป็นดินเหนียว ใหทำการตอกเสาเข็มไมขนาด Ø     ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แลวใสทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ใหเสาเข็มพนทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
				๑.๒.๒ ผูกเหล็กเสนกลม ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะหาง    ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ) 
			๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราสวน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยใหเนื้อคอนกรีตหุ้ม  ทอหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร
			๑.๒.๔ นําวงขอบซีเมนตสำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกนหลุมที่เตรียมไว โดยตั้งวงขอบซีเมนต เปนแบบปดกันก็ใหวางไดเลย แตถ้าเปนวงขอบซีเมนตฯธรรมดา เมื่อวางแลวใหทำการยาแนวดวยปูนทราย ที่ กนวงขอบซีเมนตเพื่อปองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนตวางซอนทับตามจำนวนที่ไดกำหนดไว แลวยาแนวรอยตอตามรูปแบบ โดยอัตราสวนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เทากับ ๑:๑ พรอมทำการ เจาะทอระบายน้ำตามรูปแบบกลบฝงดิน โดยรอบตัวบอใหแน่นแลวปดฝาปูนทองตลาด 
			๑.๒.๕ การตอรับน้ำเขา และน้ำออกจากบอดักไขมัน ใหทำการตอรับทอน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใชทอ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยูกับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไมเล็กกวาทอเดิมที่ออกมา สวนน้ำทิ้งใหตอทอ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญกวาโดยใหตอรับน้ำที่ออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไมใหปากทอที่ออกจมอยูในน้ำ เพื่อใหน้ำมีการระบาย ออกจากตัวบอดักไขมันไดดี 
	๒. บอดักไขมันแบบสรางในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
			๒.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสร้าง 
			๒.๑.๑ ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 
			๒.๑.๒ ทราบหยาบ 
			๒.๑.๓ เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 
			๒.๑.๔ ทอ PVC ชั้น ๘.๕ ทอเขา ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญกวา ทอน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒) 
			๒.๒ วิธีการกอสราง 
				๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ำที่ออกจากแหลงกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเขาบอดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดใหมีความกว้างโดยรอบขนาดของบอ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแลวดูวา ดินกนหลุม มีความหนาแนนพอที่จะรับน้ำหนักบอดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแลวใหดำเนินการ ดังนี้ 
			๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอที่รับน้ำหนักไดใหทำการใสทรายหยาบ       กนหลุม บดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ไดเลย 
			๒) กรณีมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ใหเป็นไปตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา) แลวใสทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ใหหัวเสาเข็มพนทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
			๒.๒.๒ ผูกเหล็กเสนกลม ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบอดักไขมัน (ตามรูปแบบ) 
			๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราสวน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบอดักไขมันกอน โดยใหเนื้อคอนกรีตหุ้มหัว เสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
					๒.๒.๔ ประกอบแบบตองใชไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ายันแบบใหแน่นหนาปองกัน การไม่ใหไม้แบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป จากนั้นใหทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบใหทั่ว จึงทำการเทคอนกรีต อัตราสวน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและใหทำการกระทุงคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ใหคอนกรีตนั้น เป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้
					๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ใหทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วใหตรวจสอบดูวามีรอยรั่วหรือไม่ ถามีใหทำการอุดทันที 
					๒.๒.๖ การตอรับน้ำเขาและน้ำออกจากบอดักไขมัน ใหทำการตอรับทอน้ำทิ้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ตองไม่มีขนาดเล็กกวาของเดิมที่ออกมา สวนน้ำทิ้ง ใหต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบอดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ใหปากทอที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อใหมีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบอดักไขมันได้ดี


รายละเอียดบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ำเสีย 
	บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณสำหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบอแบงได้ ๒ สวน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในสวนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใชในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อใหซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ สวนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดแผ่นกั้นเข้าสวนที่ ๒ ซึ่งจะทำหนาที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไวระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ สวนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก ก็จะไหลออกทางชองระบายน้ำตอไป 
 	รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบ แบงตามความเหมาะสมได้ ดังนี้ 
 	๑. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต การติดตั้งใชงานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เชน ร้านอาหาร โดยประยุกตใชวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝงไวบนพื้นดิน หรือใตดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ เซนติเมตร 
	๒. บอเก็บไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใชงานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เชน ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสรางบอดักไขมันบนพื้นที่และสามารถ กักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง 
คาใชจายบ่อดักไขมัน 
	๑. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท 
	๒. บอดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบอ 
การใชงานและการดูแลรักษา 
	๑. ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเข้าบ่อดักไขมัน 
	๒. ตองไม่ทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผ่านตะแกรงเขาไปในบ่อดักไขมัน 
	๓. ตองไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่วาจะชั่วคราวหรือถาวร 
	๔. ตองหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวได้หนาตะแกรงออกสม่ำเสมอ 
	๕. ห้ามเอาน้ำจากสวนอื่น ๆ เชน น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำชัก น้ำฝน ฯลฯ 
















บอดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต
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